|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称及型号 | 一體式外殼摄像头自动对焦马达 |
| 产品主要技术性能指标 | 功能：自动对焦适用画素: 8M |
| 与老产品相比有何改进（结构、材质、技术、工艺、性能、使用功能） | 随着手机蓬勃發展，一般中低價產品市場市場日益蓬勃，同時馬達亦須因應成本下降之需求，本新产品一體式外殼摄像头自动对焦马达具备以下改进：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 老产品 | 本新产品 | 效用 |
| 材质 | 金属材质外壳 | 具彈片定位結構金屬材質外殼 | 增加外殼功能 |
| 结构 | 金属外壳耐冲击结构强度 | 金屬外殼上具彈片定位結構 | 減少馬達內部彈片定位部品 |
| 设计技术 | 马达需配置一彈片定位零件 | 彈片放置於外殼內部定位結構 | 外殼沖製彈片安置結構 |
| 工艺 | 彈片需組裝於安裝於外殼內之定位件 | 彈片直接組裝定位於外殼內腔 | 減少馬達彈片組裝工序 |
| 使用功能 | 一般規格自動對焦。 | 一般規格自動對焦。 | 馬達成本因零件數減少可降低 |

 |