|  |  |
| --- | --- |
| 製品の名称及び型番 | 薄型化カメラオートフォーカスモータ |
| 製品主要技術性能指標 | 機能：オートフォーカス適用画素：13M |
| 古い製品と比べるとどんな改善にもある（構造、材質、技術、技術、性能、性能、使用の機能） | 携帯電話の画面をつれて、額縁縮小に携帯電話内モーター使用スペースの制限、この新製品薄型化カメラオートフォーカスモーターを以下の改善：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 老产品 | 本新产品 | 效用 |
| 設計技術 | 一般推力設計 | 低モータの高度の回路設計の最適化を設計、維持と推力推力の表現 | 満足長い旅程フォーカス必要推力 |
| 性能 | フォーカスストローク250umの下で、高さ3 . 1～3.4mm | フォーカスストローク250umわずかH2.9mm低高度 | モジュールの高度と高画素応用に適して |
| 使用機能 | 一般仕様自動フォーカス。 | オートフォーカス、移動ストローク長。 | 適用に高画素シーンの像が形成される、と高屏割合、低薄さに携帯電話の応用。 |

 |